{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["TOP STAY SQ NEW","TOP STAY SQ","TOP STAY SF ","TOP STAY SE","TOP STAY ST"],"not_rendered":{"images":5,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TOP STAY SQ NEW","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,6,4],[0,7,0,8],[7,0,9,0],[7,1,7,4],[8,3,9,3],[10,0,12,0],[10,1,10,4],[11,1,12,1],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,0,18,0],[13,1,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,0,20,4],[23,0,29,4],[23,7,23,8],[30,0,32,0],[30,1,30,4],[31,3,32,3],[33,0,35,0],[33,1,33,4],[34,1,35,1],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,0,41,0],[36,1,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,0,43,4]]}
["TOP STAY SQ NEW ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SQ:",null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите размеры фасада и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B10*C10/1000000*H8+E10/1000","v":4.074},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 500мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H9+E10/1000","v":4.542},{"$f":"IF(J1=2,I9,J10)","v":0}]
[null,600,600,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B10*C10/1000000*H10+E10/1000","v":4.506},{"$f":"IF(J1=3,I10,J11)","v":0}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите значение индекса ",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B10*C10/1000000*H11+E10/1000","v":5.37},{"$f":"IF(J1=4,I11,J12)","v":0}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Индекс ",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B10*C10/1000000*H12+E10/1000","v":4.11},{"$f":"IF(J1=5,I12,J13)","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(J1=1,I8,J9)","v":{"v":4.074,"d":"4.07"}},{"$f":"C13*B10","v":{"v":2444.4,"d":"2444"}},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B10*C10/1000000*H13+E10/1000","v":4.470000000000001},{"$f":"IF(J1=6,I13,J14)","v":0}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS SQ NEW соответствующего полученному индексу и подходящей высоте фасада. Значение индекса должно попадать в пределы значений для отдельного механизма. Чем ближе индекс к среднему значению тем проще будет осуществляться регулировка механизма.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H14+E10/1000","v":4.182},{"$f":"IF(J1=7,I14,J15)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Пределы значений индекса, h max","Среднее значение индекса"]
[null,"ТOP STAY  (SQ02BL)    light","480 - 1250, h=250-400 мм",865]
[null,"ТOP STAY  (SQ02BM)  medium","960 - 2350, h=250-500 мм",1655]
[null,"ТOP STAY  (SQ02BH)   strong","1600 - 3600, h=250-500 мм",2600]
[null,"ТOP STAY  (SQ02BC)   extra strong","2500 - 4500, h=250-600 мм",3500]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]
[]
[]
[]
["TOP STAY SQ NEW push ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SQ:",null,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите размеры фасада и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B33*C33/1000000*H31+E33/1000","v":4.074},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 500мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B33*C33/1000000*H32+E33/1000","v":4.542},{"$f":"IF(J24=2,I32,J33)","v":5.37}]
[null,600,600,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B33*C33/1000000*H33+E33/1000","v":4.506},{"$f":"IF(J24=3,I33,J34)","v":5.37}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите значение индекса ",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B33*C33/1000000*H34+E33/1000","v":5.37},{"$f":"IF(J24=4,I34,J35)","v":5.37}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Индекс ",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B33*C33/1000000*H35+E33/1000","v":4.11},{"$f":"IF(J24=5,I35,J36)","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(J24=1,I31,J32)","v":5.37},{"$f":"C36*B33","v":3222},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B33*C33/1000000*H36+E33/1000","v":4.470000000000001},{"$f":"IF(J24=6,I36,J37)","v":0}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS SQ NEW соответствующего полученному индексу и подходящей высоте фасада. Значение индекса должно попадать в пределы значений для отдельного механизма. Чем ближе индекс к среднему значению тем проще будет осуществляться регулировка механизма.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B33*C33/1000000*H37+E33/1000","v":4.182},{"$f":"IF(J24=7,I37,J38)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Пределы значений индекса, h max","Среднее значение индекса"]
[null,"ТOP STAY  (SQ2FBL)    light","580 - 1350, h=250-400 мм",965]
[null,"ТOP STAY  (SQ2FBM)  medium","1060 - 2450, h=250-500 мм",1755]
[null,"ТOP STAY  (SQ2FBH)   strong","1800 - 4000, h=250-500 мм",2900]
[null,"ТOP STAY  (SQ2FBC)   extra strong","2600 - 5000, h=250-600 мм",3800]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]

{"sheet":"TOP STAY SQ","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,6,4],[0,7,0,8],[7,0,9,0],[7,1,7,4],[8,3,9,3],[10,0,12,0],[10,1,10,4],[11,1,12,1],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,0,17,0],[13,1,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,0,19,4]]}
["TOP STAY SQ ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SQ:",null,3]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите размеры фасада и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B10*C10/1000000*H8+E10/1000","v":6.036000000000001},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 500мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H9+E10/1000","v":6.738},{"$f":"IF(J1=2,I9,J10)","v":6.684}]
[null,900,600,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B10*C10/1000000*H10+E10/1000","v":6.684},{"$f":"IF(J1=3,I10,J11)","v":6.684}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите значение индекса ",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B10*C10/1000000*H11+E10/1000","v":7.98},{"$f":"IF(J1=4,I11,J12)","v":0}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Индекс ",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B10*C10/1000000*H12+E10/1000","v":6.090000000000001},{"$f":"IF(J1=5,I12,J13)","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(J1=1,I8,J9)","v":{"v":6.684,"d":"6.68"}},{"$f":"C13*B10","v":{"v":6015.6,"d":"6016"}},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B10*C10/1000000*H13+E10/1000","v":6.630000000000001},{"$f":"IF(J1=6,I13,J14)","v":0}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS SQ соответствующего полученному индексу. Значение индекса должно попадать в пределы значений для отдельного механизма. Чем ближе индекс к среднему значению тем проще будет осуществляться регулировка механизма.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H14+E10/1000","v":6.198},{"$f":"IF(J1=7,I14,J15)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Пределы значений индекса","Среднее значение индекса"]
[null,"ТOP STAY  (SQ00AL)    light","580 - 1250",915]
[null,"ТOP STAY  (SQ00AM)  medium","960 - 2040",1500]
[null,"ТOP STAY  (SQ00AH)   strong","1800 - 3500",2650]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]

{"sheet":"TOP STAY SF ","index":2,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,6,4],[0,7,0,8],[7,0,9,0],[7,1,7,4],[8,3,9,3],[10,0,12,0],[10,1,10,4],[11,1,12,1],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,0,18,0],[13,1,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,0,20,4]]}
["TOP STAY SF ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SF:",null,2]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите размеры фасада и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B10*C10/1000000*H8+E10/1000","v":5.382000000000001},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 700мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H9+E10/1000","v":6.006},{"$f":"IF(J1=2,I9,J10)","v":6.006}]
[null,800,600,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B10*C10/1000000*H10+E10/1000","v":5.958},{"$f":"IF(J1=3,I10,J11)","v":0}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите значение индекса ",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B10*C10/1000000*H11+E10/1000","v":7.11},{"$f":"IF(J1=4,I11,J12)","v":0}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Индекс ",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B10*C10/1000000*H12+E10/1000","v":5.43},{"$f":"IF(J1=5,I12,J13)","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(J1=1,I8,J9)","v":{"v":6.006,"d":"6.01"}},{"$f":"C13*B10","v":{"v":4804.8,"d":"4805"}},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B10*C10/1000000*H13+E10/1000","v":5.91},{"$f":"IF(J1=6,I13,J14)","v":0}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS SQ соответствующего полученному индексу. Значение индекса должно попадать в пределы значений для отдельного механизма. Чем ближе индекс к среднему значению тем проще будет осуществляться регулировка механизма.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H14+E10/1000","v":5.526},{"$f":"IF(J1=7,I14,J15)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Пределы значений индекса","Среднее значение индекса"]
[null,"ТOP STAY  (SF00AD)   extra light","480 - 1500",990]
[null,"ТOP STAY  (SF00AL)    light","750 - 2500",1625]
[null,"ТOP STAY  (SF00AM)  medium","1500 - 4900",3200]
[null,"ТOP STAY  (SF00AH)   strong","3200 - 9000",6100]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]

{"sheet":"TOP STAY SE","index":3,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,6,4],[0,7,0,8],[7,0,9,0],[7,1,7,4],[8,3,9,3],[10,0,12,0],[10,1,10,4],[11,1,12,1],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,0,17,0],[13,1,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,0,19,4],[22,0,28,4],[22,7,22,8],[29,0,31,0],[29,1,29,4],[30,3,31,3],[32,0,34,0],[32,1,32,4],[33,1,34,1],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,0,39,0],[35,1,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,0,41,4]]}
["TOP STAY SE ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SF:",null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите размеры фасада и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B10*C10/1000000*H8+E10/1000","v":1.785},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 600мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H9+E10/1000","v":1.9799999999999998},{"$f":"IF(J1=2,I9,J10)","v":0}]
[null,300,500,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B10*C10/1000000*H10+E10/1000","v":1.9649999999999999},{"$f":"IF(J1=3,I10,J11)","v":0}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите значение индекса ",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B10*C10/1000000*H11+E10/1000","v":2.3249999999999997},{"$f":"IF(J1=4,I11,J12)","v":0}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Индекс ",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B10*C10/1000000*H12+E10/1000","v":1.7999999999999998},{"$f":"IF(J1=5,I12,J13)","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(J1=1,I8,J9)","v":{"v":1.785,"d":"1.79"}},{"$f":"C13*B10","v":{"v":535.5,"d":"536"}},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B10*C10/1000000*H13+E10/1000","v":1.9499999999999997},{"$f":"IF(J1=6,I13,J14)","v":0}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS SE соответствующего полученному индексу. Значение индекса должно попадать в пределы значений для отдельного механизма. Чем ближе индекс к среднему значению тем проще будет осуществляться регулировка механизма.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H14+E10/1000","v":1.8299999999999998},{"$f":"IF(J1=7,I14,J15)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Пределы значений индекса","Среднее значение индекса"]
[null,"ТOP STAY  (SE00AL)    light","200 - 1000",600]
[null,"ТOP STAY  (SE00AM)  medium","500 - 1500",1000]
[null,"ТOP STAY  (SE00AH)   strong","960 - 2350",1655]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]
[]
[]
[]
["TOP STAY SE push ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SF:",null,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите размеры фасада и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B32*C32/1000000*H30+E32/1000","v":1.785},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 600мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B32*C32/1000000*H31+E32/1000","v":1.9799999999999998},{"$f":"IF(J23=2,I31,J32)","v":2.3249999999999997}]
[null,300,500,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B32*C32/1000000*H32+E32/1000","v":1.9649999999999999},{"$f":"IF(J23=3,I32,J33)","v":2.3249999999999997}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите значение индекса ",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B32*C32/1000000*H33+E32/1000","v":2.3249999999999997},{"$f":"IF(J23=4,I33,J34)","v":2.3249999999999997}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Индекс ",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B32*C32/1000000*H34+E32/1000","v":1.7999999999999998},{"$f":"IF(J23=5,I34,J35)","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(J23=1,I30,J31)","v":{"v":2.3249999999999997,"d":"2.33"}},{"$f":"C35*B32","v":{"v":697.4999999999999,"d":"698"}},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B32*C32/1000000*H35+E32/1000","v":1.9499999999999997},{"$f":"IF(J23=6,I35,J36)","v":0}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS SE соответствующего полученному индексу. Значение индекса должно попадать в пределы значений для отдельного механизма. Чем ближе индекс к среднему значению тем проще будет осуществляться регулировка механизма.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B32*C32/1000000*H36+E32/1000","v":1.8299999999999998},{"$f":"IF(J23=7,I36,J37)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Пределы значений индекса","Среднее значение индекса"]
[null,"ТOP STAY  (SE2FAL)    light","200 - 1000",600]
[null,"ТOP STAY  (SE2FAM)  medium","500 - 1400",950]
[null,"ТOP STAY  (SE2FAH)   strong","960 - 2050",1505]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]

{"sheet":"TOP STAY ST","index":4,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,6,4],[0,7,0,8],[7,0,9,0],[7,1,7,4],[8,3,9,3],[10,0,12,0],[10,1,10,4],[11,1,12,1],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,0,32,0],[13,1,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,0,34,4]]}
["TOP STAY ST ",{"$nulls":6},"Счетчик списка SQ:",null,6]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Материал","Вес 1м2","Расчет","Формула"]
[1,"1. Введите общий размер двух фасадов и вес ручки:",{"$nulls":4},"ДСП 16 мм",10.9,{"$f":"B10*C10/1000000*H8+E10/1000","v":4.074},"Х"]
[null,"Высота, миллиметры (max. 1040мм)","Ширина, миллиметры","+","Вес ручки, граммы",null,"ДСП 18 мм",12.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H9+E10/1000","v":4.542},{"$f":"IF(J1=2,I9,J10)","v":4.470000000000001}]
[null,720,500,null,150,null,"МДФ 16 мм",12.1,{"$f":"B10*C10/1000000*H10+E10/1000","v":4.506},{"$f":"IF(J1=3,I10,J11)","v":4.470000000000001}]
[2,"2. Из раскрывающегося списка выберите материал фасада и получите вес фасада",{"$nulls":4},"МДФ 18/19 мм",14.5,{"$f":"B10*C10/1000000*H11+E10/1000","v":5.37},{"$f":"IF(J1=4,I11,J12)","v":4.470000000000001}]
[null,null,"Вес фасада, кг.","Высота фасада, мм.",null,null,"Массив дерева 16 мм",11,{"$f":"B10*C10/1000000*H12+E10/1000","v":4.11},{"$f":"IF(J1=5,I12,J13)","v":4.470000000000001}]
[null,null,{"$f":"IF(J1=1,I8,J9)","v":{"v":4.470000000000001,"d":"4.47"}},{"$f":"B10","v":720},null,null,"Массив дерева 18 мм",12,{"$f":"B10*C10/1000000*H13+E10/1000","v":4.470000000000001},{"$f":"IF(J1=6,I13,J14)","v":4.470000000000001}]
[3,"3. Выберите модель подъемного механизма TOP STAYS ST соответствующего полученному значению веса фасада и его высоты. Значения веса и высоты фасада должны попадать в пределы значений для отдельного артикула механизма. Чем ближе ваши значения к средним значениям веса и высоты, тем проще будет осуществляться регулировка механизма. При значениях веса близких к границе диапазона работы модели механизма, выбирайте модель рассчитанную на больший вес.",{"$nulls":4},"Алюминиевая рамка со стеклом ",11.2,{"$f":"B10*C10/1000000*H14+E10/1000","v":4.182},{"$f":"IF(J1=7,I14,J15)","v":0}]
[null,"Артикул механизма","Вес фасада, кг.","Высота фасада, мм."]
[null,"ТOP STAY  (ST01AL)    light","5,0 - 10,0","480 - 529"]
[null,"ТOP STAY  (ST01AM)  medium","9,6 - 16,0","480 - 529"]
[null,"ТOP STAY  (ST02AL)    light","4,5 - 8,9","530 - 589"]
[null,"ТOP STAY  (ST02AM)  medium","8,7 - 14,4","530 - 589"]
[null,"ТOP STAY  (ST03AL)    light","4,1 - 8,1","590 - 649"]
[null,"ТOP STAY  (ST03AM)  medium","7,8 - 13,0","590 - 649"]
[null,"ТOP STAY  (ST04AL)    light","3,7 - 7,2","650 - 729"]
[null,"ТOP STAY  (ST04AM)  medium","7,0 - 11,6","650 - 729"]
[null,"ТOP STAY  (ST04AH)   strong","11,5 - 19,8","650 - 729"]
[null,"ТOP STAY  (ST05AL)    light","3,2 - 6,5","730 - 799"]
[null,"ТOP STAY  (ST05AM)  medium","6,3 - 10,6","730 - 799"]
[null,"ТOP STAY  (ST05AH)   strong","10,5 - 18,1","730 - 799"]
[null,"ТOP STAY  (ST06AM)  medium","5,8 - 9,6","800 - 879"]
[null,"ТOP STAY  (ST06AH)   strong","9,5 - 16,5","800 - 879"]
[null,"ТOP STAY  (ST07AM)  medium","5,2 - 8,8","880 - 959"]
[null,"ТOP STAY  (ST07AH)   strong","8,7 - 15,1","880 - 959"]
[null,"ТOP STAY  (ST08AM)   strong","4,8 - 8,1","960 - 1040"]
[null,"ТOP STAY  (ST08AH)   strong","8,0 - 13,9","960 - 1040"]
["WWW.DTCRUSSIA.RU"]